***Компрессора Copeland Scroll ZF серия***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем прокачки, m3/h. | Область применения | Холодопроизводительность, kW / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| ZF09K4E-TFD | 8 | LBP/НВР | 2,53 / **-25** **°C** | по запросу |
| ZF11K4E-TFD | 10 | LBP/НВР | 3,15 / **-25** **°C** | по запросу |
| ZF13K4E-TFD | 12 | LBP/НВР | 3,60 / **-25** **°C** | по запросу |
| ZF15K4E-TFD | 15 | LBP/НВР | 4,45 / **-25** **°C** | по запросу |
| ZF18K4E-TFD | 17 | LBP/НВР | 5,40 / **-25** **°C** | по запросу |
| ZF24K4E-TFD | 21 | LBP/НВР | 6,70 / **-25** **°C** | по запросу |
| ZF33K4E-TWD | 29 | LBP/НВР | 9,20 / **-25** **°C** | по запросу |
| ZF40K4E-TWD | 36 | LBP/НВР | 11,40/ **-25** **°C** | по запросу |
| ZF48K4E-TWD | 43 | LBP/НВР | 13,75/ **-25** **°C** | по запросу |
| ZF13KVE-TFD | 12 | LBP/НВР | 5,70/ **-25** **°C** | по запросу |
| ZF18KVE-TFD | 17 | LBP/НВР | 8,45/ **-25** **°C** | по запросу |
| ZF24KVE-TWD | 21 | LBP/НВР | 10,25/ **-25** **°C** | по запросу |
| ZF33KVE-TWD | 29 | LBP/НВР | 13,65/ **-25** **°C** | по запросу |
| ZF40KVE-TWD | 36 | LBP/НВР | 17,50/ **-25** **°C** | по запросу |
| ZF48KVE-TWD | 43 | LBP/НВР | 20,50/ **-25** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=50°C, R-404a.

***Компрессора Copeland Scroll ZВ серия***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем прокачки, m3/h. | Область применения | Холодопроизводительность, kW / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| ZB15KCE-TFD | 6 | LBP/НВР | 2,36/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB19KCE-TFD | 7 | LBP/НВР | 3,10/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB21KCE-TFD | 9 | LBP/НВР | 3,75/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB26KCE-TFD | 10 | LBP/НВР | 4,35/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB30KCE-TFD | 12 | LBP/НВР | 5,10/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB38KCE-TFD | 15 | LBP/НВР | 6,35/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB42KCE-PFJ | 16 | LBP/НВР | 7,20/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB45KCE-TFD | 17 | LBP/НВР | 7,50/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB56KCE-TWD | 21 | LBP/НВР | 8,85/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB75KCE-TWD | 29 | LBP/НВР | 13,00/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB92KCE-TWD | 36 | LBP/НВР | 17,60/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB11MCE-TWD | 42 | LBP/НВР | 19,50/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZB220KCE-TWM | 88 | LBP/НВР | 40,50/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZBD30KCE-TFD | 12 | LBP/НВР | 5,30/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZBD45KCE-TFD | 17 | LBP/НВР | 7,80/ **-15** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=50°C, R-404a.

***Компрессора Copeland Scroll ZS серия***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем прокачки, m3/h. | Область применения | Холодопроизводительность, kW / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| ZS21K4E-TFD | 8 | LBP/НВР | 3,70/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZS26K4E-TFD | 10 | LBP/НВР | 4,60/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZS30K4E-TFD | 12 | LBP/НВР | 5,35/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZS38K4E-TFD | 14 | LBP/НВР | 6,55/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZS45K4E-TFD | 17 | LBP/НВР | 7,85/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZS56K4E-TWD | 21 | LBP/НВР | 9,60/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZS75K4E-TWD | 29 | LBP/НВР | 13,40/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZS92K4E-TWD | 36 | LBP/НВР | 16,50/ **-15** **°C** | по запросу |
| ZS11M4E-TWD | 42 | LBP/НВР | 19,10/ **-15** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=50°C, R-404a.

***Компрессора Copeland Scroll ZR серия***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем прокачки, m3/h. | Область применения | Холодопроизводительность, kW / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| ZR18K4E-PFJ | 4,4 | НВР | 4.00/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR22K3E-TFD | 5,3 | НВР | 4.90/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR28K3E-TFD | 6,8 | НВР | 6.35/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR34K3E-TFD | 8,0 | НВР | 7.55/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR40K3E-TFD | 9,4 | НВР | 8.90/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR48K3E-TFD | 11,5 | НВР | 10.95/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR61KCE-TFD | 14,4 | НВР | 13.50/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR72KCE-TFD | 17,0 | НВР | 16.00/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR81KCE-TFD | 19,2 | НВР | 18.10/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR94KCE-TFD | 22,1 | НВР | 21.30/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR108KCE-TFD | 24,9 | НВР | 23.80/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR125KCE-TFD | 29,1 | НВР | 28.10/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR144KCE-TFD | 33,1 | НВР | 32.00/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR160KCE-TFD | 36,4 | НВР | 35.00/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR190KCE-TFD | 43,4 | НВР | 42.50/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR250KCE-TWD | 56,6 | НВР | 56.50/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR310KCE-TWD | 71,4 | НВР | 70.50/ **+7** **°C** | по запросу |
| ZR380KCE-TWD | 87,5 | НВР | 88.50/ **+7** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=50°C, R-407.