***Компрессора Kulthorn R-134a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность, W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| AE 2360Y | 6.91 | LBP | 158 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2370Y | 8.12 | LBP | 185 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2390Y | 9.42 | LBP | 240 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2410Y | 12.05 | LBP | 270 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2413Y | 14.14 | LBP | 330 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2415Y | 16.08 | LBP | 370 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2417Y | 18.00 | LBP | 400 / **-23.3** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Kulthorn R-134a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность, W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| AE 6412Y | 5.99 | MBP | 311 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 7415Y | 7.55 | MBP | 369 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 7423Y | 12.05 | MBP | 574 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 7426Y | 14.14 | MBP | 640 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 7430Y | 16.08 | MBP | 745 / **+7.2** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Kulthorn R-134a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность, W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| AE 4414Y | 4.49 | HBP | 370 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 4425Y | 7.55 | HBP | 700 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 4430Y | 886 | HBP | 820 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 4435Y | 9.42 | HBP | 902 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 4440Y | 12.05 | HBP | 1075 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 4448Y | 14.14 | HBP | 1220 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 4459Y | 16.08 | HBP | 1450 / **+7.2** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Kulthorn R-22***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность, W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| AE 2412 E | --- | LBP | 307 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2416 E | --- | LBP | 393 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2418 E | --- | LBP | 470 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2420 E | --- | LBP | 520 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2426 E | 18 | LBP | 640 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| C A 2428 E | 20 | LBP | 730 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| WJ 2435 E | --- | LBP | --- / **-23.3** **°C** | по запросу |
| WJ 2440 E | --- | LBP | --- / **-23.3** **°C** | по запросу |
| WJ 2450 E | --- | LBP | --- / **-23.3** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Kulthorn R-22***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность, W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| AE 6412EK | 4.49 | МBP | 290 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 7415EK | 5.48 | МBP | 370 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 7422EK | 7.65 | МBP | 550 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 7426EK | 8.85 | МBP | 640 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 7435EK | 12.04 | МBP | 870 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 7440EK | 14.14 | МBP | 1010 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AE 7445EK | 16.08 | МBP | 1113 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| WJ 9460EK | 19.80 | МBP | 1490 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| WJ 9470EK | 21.55 | МBP | 1700 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| WJ9480EK | 24.20 | МBP | 1900 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| WJ 94856K | 26.70 | МBP | 2141 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| WJ 9510ЕК | 30.50 | МBP | 2460 / **+7.2** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Kulthorn R-404а***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность, W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| AE 2410ZK | 5.99 | LBP | 270 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2413ZK | 6.91 | LBP | 325 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2418ZK | 8.86 | LBP | 410 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2420ZK | 12.05 | LBP | 498 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2425ZK | 14.14 | LBP | 613 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2428ZK | 16.08 | LBP | 700 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AE 2432ZK | 18.00 | LBP | 774/ **-23.3** **°C** | по запросу |
| WJ 2430ZK | 19.80 | LBP | 701 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| WJ2435ZK | 21.50 | LBP | 850 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| WJ 2440ZK | 24.20 | LBP | 965 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| WJ 2450ZK | 26.75 | LBP | 1115 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| WJ 2455ZK | 30.50 | LBP | 1378/ **-23.3** **°C** | по запросу |
| AW 2450ZK | 37.50 | LBP | 1244 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AW 2462ZK | 39.60 | LBP | 1525 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AW 2464ZK | 43.10 | LBP | 1580 / **-23.3** **°C** | по запросу |
| AW 2495ZK | 53.50 | LBP | 2322 / **-23.3** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Kulthorn R-404а***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность, W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| BA 7430Z | 8.85 | МBP | 755 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| BA 74402 | 12.05 | МBP | 967 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| BA 7443Z | 14.14 | МBP | 1143 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| BA 7452Z | 16.08 | МBP | 1319 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| BA7459Z | 18.00 | МBP | 1450 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| WJ 9470Z | 21.50 | МBP | 1811 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| WJ9485Z | 24.20 | МBP | 2181 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| WJ9490Z | 26.70 | МBP | 2346 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| WJ9510Z | 30.50 | МBP | 2698 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AW 7512Z | 37.50 | МBP | 2903 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AW 7514Z | 43.10 | МBP | 3665 / **+7.2** **°C** | по запросу |
| AW7516Z | 53.50 | МBP |  5601/ **+7.2** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.