***Компрессора Атлант R-134a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| С-КМ 100 Н5-10 | 4,50 | LBP | 92/**-23.3°C** | по запросу |
| С-КО 100 Н5-02 | 5,19 | LBP | 123 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-КО 120 Н5-02 | 5,70 | LBP | 143 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-КО 140 Н5-02 | 6,08 | LBP | 157 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-КО 160 Н5-02 | 7,24 | LBP | 172 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-КО 175 Н5-02 | 7,24 | LBP | 186 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-КО 200 Н5-02 | 8,14 | LBP | 209/**-23.3°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Атлант R-600a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| С-КН 80 Н5-02 | 6,79 | LBP | 93 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-КН 90 Н5-02 | 7,24 | LBP | 104 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-КН 110 Н5-02 | 8,14 | LBP | 128 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-КН 130 Н5-02 | 9,55 | LBP | 150 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-КH 150 Н5-02 | 10,08 | LBP | 157 /**-23.3°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Атлант R-12***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| С-К120Н5 | 5,54 | LBP | 143/**-23.3°C** | по запросу |
| С-К140Н5 | 6,08 | LBP | 157 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-К160Н5 | 6,79 | LBP | 178 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-К175Н5 | 7,24 | LBP | 195 /**-23.3°C** | по запросу |
| С-К200Н5 | 8,14 | LBP | 220 /**-23.3°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.