***Компрессора Dаnfoss Scroll LLZ серия***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем прокачки, m3/h. | Область применения | Холодопроизводительность, kW / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| LLZ013 | --- | LBP | 3,9 / **-25** **°C** | по запросу |
| LLZ015 | --- | LBP | 4,75 / **-25** **°C** | по запросу |
| LLZ018 | --- | LBP | 5,58 / **-25** **°C** | по запросу |
| LLZ024 | --- | LBP | 7,13 / **-25** **°C** | по запросу |
| LLZ034 | --- | LBP | 9,65 / **-25** **°C** | по запросу |
| **Впрыск пара – с экономайзером** | | | | |
| LLZ013 - Eco | --- | LBP | 5,96 / **-25** **°C** | по запросу |
| LLZ015 - Eco | --- | LBP | 7,06/ **-25** **°C** | по запросу |
| LLZ018 - Eco | --- | LBP | 8,41/ **-25** **°C** | по запросу |
| LLZ024 - Eco | --- | LBP | 10,57/ **-25** **°C** | по запросу |
| LLZ034 - Eco\* | --- | LBP | 14,22/ **-25** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=40°C, R-404a.

***Компрессора Dаnfoss Scroll МLZ серия***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем прокачки, m3/h. | Область применения | Холодопроизводительность, kW / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| MLZ015 | --- | МВР | 2,77/ **-15** **°C** | по запросу |
| MLZ019 | --- | МВР | 3,73/ **-15** **°C** | по запросу |
| MLZ021 | --- | МВР | 3,95/ **-15** **°C** | по запросу |
| MLZ026 | --- | МВР | 4,81/ **-15** **°C** | по запросу |
| MLZ030 | --- | МВР | 5,87/ **-15** **°C** | по запросу |
| MLZ038 | --- | МВР | 7,06/ **-15** **°C** | по запросу |
| MLZ045 | --- | МВР | 8,54/ **-15** **°C** | по запросу |
| MLZ048 | --- | МВР | 9,38/ **-15** **°C** | по запросу |
| MLZ058 | --- | МВР | 10,75/ **-15** **°C** | по запросу |
| MLZ066 | --- | МВР | 12,45/ **-15** **°C** | по запросу |
| MLZ076 | --- | МВР | 14,78/ **-15** **°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=40°C, R-404a.